**DEKLARACJA SPEŁNIENIA**

**WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis** | **Minimalne wymagania zamawiającego** | **Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)** | **Dodatkowe informacje** |
| **1.** | **Pojazd patrolowy**  **szt.1** | **Wymagania minimalne – w ich skład nie wchodzą umieszczone pod nimi pozycje „wyposażenie opcjonalne“** |  |  |
| **Pojazd fabrycznie nowy (ew. dopuszczalna wersja demonstracyjna, pole poniżej)** |  |  |
| - seryjny, w najnowszej wersji modelowej dostępnej  u producenta, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., |  |  |
| - pojazd fabrycznie nowy, bezwypadkowy, bądź dopuszczalna wersja demonstracyjna dealera, bezwypadkowa z limitem do 5 tysięcy kilometrów, zarejestrowana nie wcześniej niż  6 miesięcy temu, |  |  |
| -4 lub 5 -osobowy, |  |  |
| -pojazd osobowy, nadwozie typu crossover /suv, |  |  |
| -kolor: jasno zielony w przypadku innego koloru dodatkowo oklejenie przez oba boki pojazdu (od przednich do tylnych lamp) po stronie wykonawcy w uzgodnieniu projektu  z Zamawiającym tj.:  - pojazd musi być oznakowany poziomym pasem  o szerokości od 5 cm do 30 cm (w zależności od bryły nadwozia). Oznakowanie powinno być umiejscowione  z prawej oraz lewej strony pojazdu (symetrycznie),  w przybliżeniu środek wysokości pojazdu.  Oznakowanie powinno być umiejscowione z przodu i z tyłu pojazdu. Kolor oznakowania – „green fluo”.  - no obu bokach pojazdu napis Służba Ochrony Lotniska + logo Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.,  - oklejenie pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, |  |  |
| -kierownica z lewej strony, |  |  |
| -kanapa tylna 2 lub 3-miejscowa, |  |  |
| -centralny zamek, |  |  |
| -wycieraczka tylnej szyby, |  |  |
| -elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, |  |  |
| -ogrzewanie tylnej szyby, |  |  |
| -lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie lub elektrycznie, |  |  |
| -oświetlenie pojazdu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego w Polsce, |  |  |
| - światła do jazdy dziennej, |  |  |
| - zakup i montaż dodatkowego oświetlenia na dachu samochodu w postaci belki sygnałowej ledowej **typu C** wraz  z podłączeniem do zasilania po stronie Wykonawcy, sterowanie belki z przedziału pasażerskiego dostępne z fotela kierowcy, montaż nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, oświetlenie musi być zgodne z przepisami **AMC1 ADR.OPS.B.080(a)** Oznakowanie poziome oraz oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych – **odpowiednio podpunkty (b) (1) (c)** – światło przeszkodowe niskiej intensywności typu C zgodne z parametrami z tabeli Q1 i resztą zapisów, dostawca przekazuje od producenta certyfikat zgodności belki ze wskazanymi wyżej przepisami EASA, na belce w części środkowej (podświetlanej) z obu stron napis SOL (dodatkowo ,,szperacze przednie i boczne“ w belce lub autonomiczne na pojeździe), |  |  |
| -pasy bezpieczeństwa, |  |  |
| -tapicerka odporna na częste wsiadanie/wysiadanie, dodatkowo pokrowce, |  |  |
| -czujniki parkowania z tyłu, |  |  |
| -klimatyzacja co najmniej manualna montowana przez producenta, |  |  |
| -koła i ogumienie: koła na felgach stalowych z ogumieniem wielosezonowym, opony nie starsze niż z roku produkcji 2020, |  |  |
| -fabryczne pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem kluczy, |  |  |
| -dywaniki gumowe z wysokimi brzegami (co najmniej dla kierowcy i pasażera z przodu), |  |  |
| -oświetlenie bagażnika, |  |  |
| -fabryczna instalacja do podłączenia radiotelefonu cyfrowego, |  |  |
| -gaśnica certyfikowana, |  |  |
| - system ABS, ESC, asystent podjazdu (hill control), |  |  |
| - poduszki bezpieczeństwa, przednie, boczne, kurtynowe, |  |  |
| **Silnik/Bateria:** |  |  |
| -elektryczny, bateria nie mniejsza niż 50 kWh, |  |  |
| -o zasięgu nie mniejszym niż 300 km na jednym ładowaniu baterii, |  |  |
| -moc silnika: co najmniej 100 KM, pozwalająca rozpędzić auto do co najmniej 140 km/h, |  |  |
| - przewód z wtyczką do ładowania do ładowania akumulatora trakcyjnego ze standardowego gniazdka domowego w komplecie z autem, |  |  |
| - pojazd wyposażony fabrycznie w drugie gniazdo z możliwością szybkiego ładowania akumulatora trakcyjnego, do wykorzystania przy ew. Zakupie szybkiej ładowarki (np. Naściennej typu wallbox) w przyszłości, oraz w stacjach szybkiego ładowania, |  |  |
| -gwarancja na żywotność baterii/akumulatora trakcyjnego na 8 lat wraz z podaniem limitu przejechanych km (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty), |  |  |
| **Opis konstrukcji:** |  |  |
| -kompletny samochód dopuszczony do bezpiecznej pracy wg norm europejskich, posiadający deklarację zgodności CE oraz świadectwo homologacji wystawione w kraju Zamawiającego lub innym kraju należącym do UE, |  |  |
| **Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:** |  |  |
| - gwarancja na pojazd co najmniej na 24 miesiące / w przypadku gwarancji uwarunkowanej przejechanych km prosimy o podanie ww. wartości (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty), |  |  |
| **-** autoryzowany serwis marki samochodu na terenie miasta Bydgoszcz lub w odległości nie większej niż 15 km od granic Bydgoszczy, |  |  |
| **-** zainstalowanie, wraz z montażem radiotelefonu z anteną wykorzystywanego do komunikacji na lotnisku  w autoryzowanym serwisie marki samochodu bez naruszania warunków gwarancji producenta samochodu,  - radiotelefon do zainstalowania odbierze od Zamawiającego Dostawca,  -antenę do radiotelefonu zakupi i zainstaluje Dostawca,  - radiotelefon musi być zamontowany w sposób umożliwiający łatwą i bezpieczną obsługę przez kierowcę pojazdu, |  |  |
| -dostawca w dniu dostarczenia pojazdu (lub w ciągu trzech dni od dostarczenia) do Zamawiającego zapewnia kilkugodzinne przeszkolenie dla naszych pracowników,  w dwóch terminach, (do 30 osób łącznie) na lotnisku  z użytkowania pojazdu i jego bieżącej obsługi, |  |  |
| -dostawca wraz z pojazdem przekazuję co najmniej dwie instrukcje użytkowania pojazdu, obie w j .polskim |  |  |
| -dostawca dostarcza pojazd zarejestrowany, |  |  |
| - przekazanie przez dostawcę, w momencie dostarczenia pojazdu, kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, (m.in. karta pojazdu, opłata recyklingowa, homologacja, faktura, dowód rejestracyjny), |  |  |
|  |  | - dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód wraz  z dokumentacją do siedziby Zamawiającego na własny koszt, |  |  |
|  |  | - Dostawca gwarantuje, że przy konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności administracyjnych/ związanych z dokumentacją, dostarczy niezbędne dokumenty do siedziby Zamawiającego, bez konieczności przemieszczania się po stronie Zamawiającego |  |  |
|  |  | **Wyposażenie opcjonalne – prosimy o zaznaczenie odpowiednio pola oraz wpisanie ceny netto w polu dodatkowe informacje. Poniższe pozycje nie maja wpływu na cenę rozpatrywaną przez zamawiającego w kontekście rozstrzygnięcia postepowania i w związku z kryterium 1005 cena. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu pojazdu bez żadnej z poniższych pozycji.** |  |  |
|  |  | - stacja szybkiego ładowania z przewodem (pełne ładowanie do 5 h), |  |  |
|  |  | - pompa ciepła, |  |  |
|  |  | - możliwość zakupienia wraz z autem pakietu przeglądów serwisowych, (prosimy o podanie możliwych czasookresów wraz z ceną) |  |  |
|  |  | - prosimy o zaproponowanie przez Oferenta/leasingodawcę opcji ubezpieczenia pojazdu, w osobnym załączniku, |  |  |
| **2.** | **Warunki Dostawy**  **Termin dostawy** | DDP BZG zgodnie z Incoterms 2010  3 miesiące od daty podpisania umowy. Dopuszczalne przedłużenie o 1-2 tygodnie w związku z przystosowaniem pojazdu do potrzeb lotniskowych. |  |  |
| **3.** | **Warunki płatności** | Leasing 36 miesięcy, wkład własny 10%, wykup 1%.  Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji wysokości wkładu własnego oraz wykupu (w takim wypadku prosimy o kontakt w celu zaakceptowania warunków przez Zamawiającego przed złożeniem oferty), przy zachowaniu 36-miesięcznego leasingu. |  |  |
| **4.** | **Cena netto** | W polu obok prosimy o wpisanie kwoty netto, stanowiącej w bieżącym postępowaniu cenę o wartości kryterium 100%. Do złożenia ważnej oferty wymagane jest spełnienie wymagań minimalnych.  Cena stanowi sumę wszystkich opłat jakie musi ponieść zamawiający do momentu ostatecznego wykupu pojazdu, w tym : łączna wartość wszystkich rat leasingu, wkładu własnego, kwoty wykupu oraz opłat administracyjnych. W cenie **NIE** mogą zostać zawarte „opcje dodatkowe” wymienione powyżej, za wyjątkiem, gdy oferowany egzemplarz posiada którąś z wymienionych opcji w standardzie (wówczas prosimy o umieszczenie w ofercie odpowiednej adnotacji i wyliczenie danej opcji do ceny. |  |  |