**Załącznik nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Wymogi dla urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych*** |  | ***Spełnia***  ***TAK/NIE*** |
| **Certyfikat dopuszczenia przez ECAC:** | TAK dla pasażera i ładunku.  Na urządzeniu powinno znajdować się oznaczenie w postaci kodu QR potwierdzające jego status zgodnie z zapisem Rozporządzenia Wykonawczego UE 2021/255 z dnia 18 lutego 2021r. pkt.12.02.2.1 |  |
| **Pobieranie próbek:** | Cząstki stałe. Kontaktowe pobieranie próbek. |  |
| **Wykrywanie materiałów wybuchowych:** | Szeroki zakres materiałów wybuchowych wojskowych, komercyjnych oraz „domowych”, zgodnie z certyfikacją ECAC. |  |
| **Metoda wykrywania:** | Nieradioaktywne źródło. |  |
| **Czas skanowania:** | do 10 sek. |  |
| **Czas analizy:** | do 15 sek. |  |
| **Kalibracja:** | Automatyczna. |  |
| **Czyszczenie po pozytywnym zweryfikowaniu próbki:** | Automatyczne, standardowo nie dłużej niż 30 sek. |  |
| **Pułapki próbkowe:** | Możliwość wielokrotnego użycia pułapki. |  |
| **Pobierak do pułapek:** | Tak. |  |
| **Zakres temperatury pracy:** | od 0°C do + 40°C |  |
| **Czas nagrzewania (start, pierwsze uruchomienie):** | Max. 30 min. |  |
| **Tryb pracy:** | Tryb pracy ciągły. |  |
| **Zasilanie:** | Przewodowe + akumulator lub UPS. |  |
| **Czas pracy akumulatora:** | Min. 1h.(podtrzymywanie energii) |  |
| **Interfejs:** | Dotykowy interfejs. |  |
| **Informowanie o zagrożeniu:** | Możliwość ustalenia rodzaju wykrytej substancji. |  |
| **Rodzaj alarmu:** | Alarm akustyczny + sygnalizacja świetlna na wyświetlaczu. |  |
| **Wyświetlacz:** | Wyświetlanie informacji w kolorze. |  |
| **Drukarka:** | Tak, możliwość drukowania raportu alarmu. Drukarka zintegrowana w urządzeniu. |  |
| **Transmisja danych:** | Złącza USB min. 2.0, RJ45. |  |
| **Okres gwarancyjny min:** | 36 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |  |
| **Serwis, przeglądy techniczne materiały eksploatacyjne zgodne z wymaganiami producenta (nie dotyczy pułapek próbkowych):** | TAK - w cenie urządzenia, 36 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru urządzenia. |  |
| **Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:** | 24h naprawa w siedzibie Zamawiającego, w przypadku braku możliwości naprawy Wykonawca zapewnia urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych. |  |
| **Transport, montaż, uruchomienie oraz szkolenie dla 30 osób:** | TAK- do trzech grup w jednym dniu- łącznie 30 osób |  |
| **Pułapki próbkowe, rękawice:** | Z urządzeniem dostarczony będzie zestaw pułapek (500 szt.) oraz zestaw rękawic jeśli są wymagane do obsługi urządzenia (100 par). |  |
| **Instrukcja obsługi:** | Instrukcja obsługi w języku polskim. |  |
| **Zasilanie:** | 230 V |  |
| **Termin dostawy:** | Do 4 tygodni od daty podpisania umowy. |  |