**ZAŁĄCZNIK NR 1 - Specyfikacja**

Pasy powinny mieć szerokość od 5 do 30 cm.

Oznakowanie powinno być umiejscowione z prawej oraz z lewej strony pojazdu symetrycznie, a także z przodu oraz z tyłu pojazdu, urządzenia.

Materiał – folia koloru green fluo.

W celu ułatwienia przyszłego demontażu oznakowania należy podkleić folie odblaskowa folią podkładową. Odporna na warunki atmosferyczne.

Oznakowanie powinno być zgodne z ADR. OPS.B.080.