Załącznik nr 1


[bookmark: _Hlk161744080]Specyfikacja techniczna Kamery Termowizyjnej 




	Wymogi dla urządzenia:
 KAMERA TERMOWIZYJNA
	
	Deklaracja wykonawcy

	
	
	Spełnia
	Nie spełnia

	
Standard urządzenia:
	
urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12
	
	

	
Termowizja:
	Możliwość uzyskania czytelnego i wyraźnego obrazu bez konieczności korzystania z sztucznego oświetlenia w dzień i w nocy

	
	

	
Czułość termiczna:
	
< 50 mK
	
	

	
Obiektyw:

	
Nie mniej niż 35 mm 
	
	

	
Rozdzielczość:
	
VGA 640x480
	
	

	Częstotliwość
odświeżania:
	Nie mniej niż 30 kl./s.
	
	

	Pole widzenia:
	Nie mniej niż 17,6 (poz.)x13,2(pion.)
	
	

	Kompresja obrazu:
	H.264 (MP), M-JPEG
	
	

	Transmisja danych:
	Nie mniej niż 850 kb/s
	
	

	Szyfrowanie:
	TLS 1.2, SSL
	
	

	Zgodność ze specyfikacją ONVIF:
	
TAK
	
	

	
Zapis:
	Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu)
	
	

	System analizy obrazu:
	system analizy obrazu zainstalowany w kamerze
	
	

	Analiza obrazu:
	Wykrywanie, śledzenie i analizowanie ruchów obiektów
	
	

	Alarmy:
	Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu
	
	

	Wykrywanie: 
	Wykrycie człowieka na odległości do 650 m
	
	

	Odporność na czynniki zewnętrzne:
	Klasa IP 66
	
	

	Nagrywanie dźwięku:
	Brak
	
	

	
Zgodność z normą CE:
	
TAK
	
	

	
Zasilanie:
	
24 V 50/60 Hz
	
	

	
Pobór mocy:
	
Nie więcej niż 35 W
	
	

	
Wilgotność względna:
	
Od 5-95% bez kondensacji
	
	

	
Temperatura pracy:
	
-50ºC do + 55ºC
	
	

	
Możliwość pracy urządzenia:
	
24h / na dobę
	
	

	
Dostęp do konfiguracji urządzenia:
	
Zabezpieczone hasłem
	
	

	
Statystyki alarmów:
	
TAK
	
	

	
Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych:
	

TAK
	
	

	
Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: 
	
TAK przez 3 lata w cenie urządzenia
	
	

	
Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

	
24h
	
	

	Zgody
	Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane.
	
	

	


Teletechnika-elektryka:


	

Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego
	
	

	
Transport, oraz montaż: 
	
Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, montaż masztu (wysokość max. 6m) w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę


	
	

	Szkolenie:
	Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia
	
	

	
Czas realizacji zamówienia:

	
30.11.2024
	
	

	
Instrukcja obsługi w języku polskim:

	
TAK
	
	

	Pomiary elektryczne:
	TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	

	Dokumentacja powykonawcza:
	Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	
	

	Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim:
	TAK.
	
	
























Specyfikacja techniczna Kamery Termowizyjnej 




	Wymogi dla urządzenia:
 KAMERA TERMOWIZYJNA
	
	Deklaracja wykonawcy

	
	
	Spełnia
	Nie spełnia

	
Standard urządzenia:
	
urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12
	
	

	
Termowizja:
	Możliwość uzyskania czytelnego i wyraźnego obrazu bez konieczności korzystania z sztucznego oświetlenia w dzień i w nocy

	
	

	
Czułość termiczna:
	
< 50 mK
	
	

	
Obiektyw:

	
Nie mniej niż 9 mm 
	
	

	
Rozdzielczość:
	
VGA 640x480
	
	

	Częstotliwość
odświeżania:
	Nie mniej niż 30 kl./s.
	
	

	Pole widzenia:
	Nie mniej niż 17,6 (poz.)x13,2(pion.)
	
	

	Kompresja obrazu:
	H.264 (MP), M-JPEG
	
	

	Transmisja danych:
	Nie mniej niż 850 kb/s
	
	

	Szyfrowanie:
	TLS 1.2, SSL
	
	

	Zgodność ze specyfikacją ONVIF:
	
TAK
	
	

	
Zapis:
	Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu)
	
	

	System analizy obrazu:
	system analizy obrazu zainstalowany w kamerze
	
	

	Analiza obrazu:
	Wykrywanie, śledzenie i analizowanie ruchów obiektów
	
	

	Alarmy:
	Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu
	
	

	Odporność na czynniki zewnętrzne:
	Klasa IP 66
	
	

	Nagrywanie dźwięku:
	Brak
	
	

	
Zgodność z normą CE:
	
TAK
	
	

	
Zasilanie:
	
24 V 50/60 Hz
	
	

	
Pobór mocy:
	
Nie więcej niż 35 W
	
	

	
Wilgotność względna:
	
Od 5-95% bez kondensacji
	
	

	
Temperatura pracy:
	
-50ºC do + 55ºC
	
	

	
Możliwość pracy urządzenia:
	
24h / na dobę
	
	

	
Dostęp do konfiguracji urządzenia:
	
Zabezpieczone hasłem
	
	

	
Statystyki alarmów:
	
TAK
	
	

	
Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych:
	

TAK
	
	

	
Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: 
	
TAK przez 3 lata w cenie urządzenia
	
	

	
Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

	
24h
	
	

	Zgody
	Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane.
	
	

	


Teletechnika-elektryka:


	

Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego

	
	

	
Transport, oraz montaż: 
	
Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę


	
	

	Szkolenie:
	Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia
	
	

	
Czas realizacji zamówienia:

	
30.11.2024
	
	

	
Instrukcja obsługi w języku polskim:

	
TAK
	
	

	Pomiary elektryczne:
	TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	

	Dokumentacja powykonawcza:
	Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	
	

	Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim:
	TAK.
	
	



























Specyfikacja techniczna Kamery PTZ IR szt. 1




	Wymogi dla urządzenia:
Kamera PTZ IR
	
	Deklaracja wykonawcy

	
	
	Spełnia
	Nie spełnia

	
Standard urządzenia:
	
urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BVMS v.12
	
	

	
Doświetlanie IR
	
Tak, oświetlanie z dużych odległości do 180 m

	
	

	
Kamera obrotowa
	
TAK, możliwość programowania tras dozorowych
	
	

	
Zakres obrotu
	
360˚
	
	

	
Obiektyw:

	
4,5-135 mm 
	
	

	
Rozdzielczość:
	
720p HD-1080p Full HD (16:9)
	
	

	Częstotliwość
odświeżania:
	Nie mniej niż 30 kl./s.
	
	

	Kompresja obrazu:
	H.264 (MP), M-JPEG
	
	

	Szyfrowanie:
	TLS 1.2, SSL
	
	

	Zgodność ze specyfikacją ONVIF:
	
TAK
	
	

	
Zapis:
	Zapis ciągły, zapis programowany (np. podczas detekcji ruchu, alarmu)
	
	

	System analizy obrazu:
	system analizy obrazu zainstalowany w kamerze
	
	

	Analiza obrazu:
	Wykrywanie, analizowanie ruchów obiektów, obiekt w polu, przecięcie lini
	
	

	Alarmy:
	Ostrzeganie użytkownika podczas wyzwolenia zaplanowanego alarmu
	
	

	Odporność na czynniki zewnętrzne:
	Klasa IP 66
	
	

	Nagrywanie dźwięku:
	Brak
	
	

	
Zgodność z normą CE:
	
TAK
	
	

	
Zasilanie:
	
24 V 50/60 Hz
	
	

	
Pobór mocy:
	
Nie więcej niż 35 W
	
	

	
Wilgotność względna:
	
Od 5-95% bez kondensacji
	
	

	
Temperatura pracy:
	
-50ºC do + 55ºC
	
	

	
Możliwość pracy urządzenia:
	
24h / na dobę
	
	

	
Dostęp do konfiguracji urządzenia:
	
Zabezpieczone hasłem
	
	

	
Statystyki alarmów:
	
TAK
	
	

	
Możliwość konfigurowania alarmów dodatkowych:
	

TAK
	
	

	
Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: 
	
TAK przez 3 lata w cenie urządzenia
	
	

	
Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

	
24h
	
	

	Zgody
	Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane.
	
	

	


Teletechnika-elektryka:


	

Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego

	
	

	Transport, oraz montaż: 
	Dostarczenie kamery i osprzętu przez wykonawcę, montaż masztu (wysokość max. 6m) w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę

	
	

	Szkolenie:
	Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia
	
	

	
Czas realizacji zamówienia:

	
Do 30.11.2024
	
	

	
Instrukcja obsługi w języku polskim:

	
TAK
	
	

	Pomiary elektryczne:
	TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	

	Dokumentacja powykonawcza:
	Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	
	

	Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim:
	TAK.
	
	



































[bookmark: _Hlk162253564]Specyfikacja techniczna system Kontroli Dostępu




	Wymogi dla urządzenia:
 Czytnik kart i transponderów
	
	Deklaracja wykonawcy

	
	
	Spełnia
	Nie spełnia

	
Standard urządzenia:
	
urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BIS v 5.5
	
	

	
Czytnik kart i transponderów:
	
MIFARE classic i EV1
	
	

	
Norma kart:
	
ISO 14443A 
	
	

	
Interfejs:
	
Wiegand oraz RS485/OSDP
	
	

	
Napięcie wejściowe:
	
8,5 V do 16 VDC – maks 18 VDC
	
	

	
Temperatura pracy:
	
Od -25˚C do 65˚C
	
	

	Wilgotność podczas pracy:
	
0 do 95% bez kondensacji
	
	

	
Zasięg odczytu karty: 
	
>3 cm
	
	

	Sygnalizacja działania:
	Status czytnika sygnalizowany diodami i sygnałem dźwiękowym:
- czytnik w trybie czuwania,
- dostęp
- awaria
- brak dostępu

	
	

	Zabezpieczenie antysabotażowe
	TAK
	
	

	Odporność na czynniki zewnętrzne:
	Klasa IP 65
	
	

	Montaż:
	Możliwość montażu na ścianie lub ościeżnicy
	
	

	
Zgodność z normą CE:
	
TAK
	
	

	
Możliwość pracy urządzenia:
	
24h / na dobę
	
	

	
Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: 
	
TAK przez 3 lata w cenie urządzenia
	
	

	
Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

	
24h
	
	

	Zgody
	Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane.
	
	

	


Teletechnika-elektryka:


	

Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego

	
	

	
Transport, oraz montaż: 
	
TAK 

	
	

	Szkolenie:
	Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia
	
	

	
Czas realizacji zamówienia:

	
30.11.2024
	
	

	
Instrukcja obsługi w języku polskim:

	
TAK
	
	

	Pomiary elektryczne:
	TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	

	Dokumentacja powykonawcza:
	Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	
	

	Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim:
	TAK.
	
	















Specyfikacja techniczna system Kontroli Dostępu





	Wymogi dla urządzenia:
 
Modułowy kontroler dostępu
	
	Deklaracja wykonawcy

	
	
	Spełnia
	Nie spełnia

	
Standard urządzenia:
	
urządzenie kompatybilne z systemem Bosch BIS v 5.5
	
	

	
Procesor:
	
32 bitowy
	
	

	Pamięć EPROM/FLASH
	
512  kb
	
	

	Pamięć SRAM 
	
256kB
	
	

	Zegar RTC
	TAK
	
	

	Karta Compact Flash 2 GB
	TAK
	
	

	Interfejs Hosta:
	- RS485
- RS232
- Ethernet 10/100 BASET (TCP/IP) ze złączem RJ45
	
	

	Obsługa 4 punktów dostępu
	
TAK
	
	

	Zabezpieczenie antysabotażowe:
	TAK
	
	

	Temperatura pracy
	0˚C - 50˚C
	
	

	Zasilanie:
	10-30VDC, maks. 60VA
	
	

	Klasa ochrony:
	IP 30
	
	

	Montaż:
	Możliwość montażu na szynie
	
	

	
Zgodność z normą CE:
	
TAK
	
	

	
Możliwość pracy urządzenia:
	
24h / na dobę
	
	

	
Gwarancja, serwis i przeglądy techniczne: 
	
TAK przez 3 lata w cenie urządzenia
	
	

	
Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne:

	
24h
	
	

	Zgody
	Uzyskanie decyzji administracyjnych jeśli wymagane.
	
	

	


Teletechnika-elektryka:


	

Instalacja przyłącza teletechnicznego i elektrycznego

	
	

	
Transport, oraz montaż: 
	
TAK 

	
	

	Szkolenie:
	Szkolenie do 10 osób z obsługi urządzenia
	
	

	
Czas realizacji zamówienia:

	
30.11.2024
	
	

	
Instrukcja obsługi w języku polskim:

	
TAK
	
	

	Pomiary elektryczne:
	TAK, zgodnie z obowiązującymi przepisami
	
	

	Dokumentacja powykonawcza:
	Tak, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
	
	

	Dokumentacja (instrukcja obsługi, dane techniczne) w języku polskim:
	TAK
	
	













