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                                                                DEKLARACJA SPEŁNIENIA
WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


ZADANIE NR 1
	
	Opis
	Minimalne wymagania zamawiającego
	Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)
	Dodatkowe informacje/uwagi
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	Pojazd dostawczy 1 szt.














































































































































	Wymagania minimalne – wszystkie poniżej
	
	

	
	
	Pojazd fabrycznie nowy (ew. dopuszczalna wersja demonstracyjna, pole poniżej)
	
	

	
	
	- seryjny, w najnowszej wersji modelowej dostępnej  u producenta, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 r.,
	
	

	
	
	- pojazd fabrycznie nowy, bezwypadkowy, bądź dopuszczalna wersja demonstracyjna dealera, bezwypadkowa z limitem do 100 kilometrów,
	
	

	
	
	- dopuszczalna masa całkowita do 3500kg,
	
	

	
	
	- pojazd dostawczy, nadwozie wysokości H1, długości L2,
	
	

	
	
	- maksymalna wysokość pojazdu od podłoża (bez uwzględniania dodatkowego wyposażenia): 200cm,
	
	

	
	
	- maksymalna długość pojazdu: 560 cm,
	
	

	
	
	- maksymalna szerokość pojazdu (z rozłożonymi lusterkami):   
230 cm,
	
	

	
	
	- minimalna długość przestrzeni ładunkowej (do przegrody): 300 cm,
	
	

	
	
	- kierownica z lewej strony,
	
	

	
	
	- kabina pasażerska dla 3 osób,
	
	

	
	
	- kolor nadwozia: biały,
	
	

	
	
	- dodatkowe oklejenie pojazdu (po bokach od przednich do tylnych lamp oraz maska i tył pojazdu) po stronie Wykonawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym (po akceptacji projektu) tj.:
- pojazd musi być oznakowany poziomym pasem o szerokości 20cm. Oznakowanie powinno być umiejscowione  z prawej oraz lewej strony pojazdu (symetrycznie), w przybliżeniu środek wysokości pojazdu. 
Oznakowanie powinno być umiejscowione także z przodu i z tyłu pojazdu. Kolor oznakowania – „fluor yellow”. Oklejenie pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu,
	
	

	
	
	- system ABS oraz system kontroli trakcji,
	
	

	
	
	- poduszki bezpieczeństwa: przednie kierowcy i pasażera,
	
	

	
	
	- hamulec postojowy elektryczny,
	
	

	
	
	- komputer pokładowy wyświetlający min. godzinę, temperaturę zewnętrzną, średnie spalanie l/100km,
	
	

	
	
	- kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach,
	
	

	
	
	- drzwi boczne – po prawej stronie pojazdu, odsuwane,
	
	

	
	
	- drzwi tylne – dwuskrzydłowe,
	
	

	
	
	- pakiet zabezpieczający przedział ładunkowy, wykonany z tworzywa sztucznego lub drewna (podłoga + boki pojazdu min. do ¾ wysokości pojazdu),
	
	

	
	
	- homologowany hak holowniczy z 13-pinowym gniazdem elektrycznym.
	
	

	
	
	Silnik, bateria, napęd
	
	

	
	
	- napęd hybrydowy PHEV (silnik spalinowy o zapłonie iskrowym + silnik elektryczny), 
	
	

	
	
	- moc sumaryczna silnika co najmniej 147kW (200KM),
	
	

	
	
	- napęd na przednią oś pojazdu,
	
	

	
	
	- możliwość jazdy korzystając z silnika elektrycznego do min. 60km/h.
	
	

	
	
	Parametry silnika spalinowego
	
	

	
	
	- silnik o zapłonie iskrowym, wolnossący, min. 4 cylindry,
	
	

	
	
	- pojemność silnika min. 2000cm3.
	
	

	
	
	Parametry silnika elektrycznego oraz baterii
	
	

	
	
	- bateria zasilająca zespół napędowy nie mniejsza niż 10 kWh,
	
	

	
	
	- zasięg na napędzie elektrycznym min. 45km,
	
	

	
	
	- możliwość ładowania pojazdu z gniazda 230V i/lub 400V.
	
	

	
	
	Oświetlenie
	
	

	
	
	- oświetlenie pojazdu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego w Polsce,
	
	

	
	
	- światła do jazdy dziennej, automatycznie włączane,
	
	

	
	
	-  zakup i montaż dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego na dachu samochodu w postaci lampy LED typu C (potocznie zwanej „kogut”) wraz z podłączeniem do zasilania po stronie Wykonawcy, sterowanie oświetleniem z przedziału pasażerskiego dostępne z fotela kierowcy, montaż nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, oświetlenie musi być zgodne z przepisami AMC1 ADR.OPS.B.080(a) Oznakowanie poziome oraz oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomych – odpowiednio podpunkty (b) (1) (c) – światło przeszkodowe niskiej intensywności typu C zgodne z parametrami z tabeli Q1 i resztą zapisów. Dostawca przekazuje certyfikat zgodności oświetlenia ze wskazanymi wyżej przepisami EASA,
	
	

	
	
	- światła mijania w technologii LED lub ksenon,
	
	

	
	
	- oświetlenie przestrzeni bagażowej w technologii LED.
	
	

	
	
	Wyposażenie
	
	

	
	
	- elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich,
	
	

	
	
	- lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie lub elektrycznie, podgrzewane
	
	

	
	
	- tapicerka odporna na częste wsiadanie/wysiadanie, dodatkowo pokrowce foteli dopasowane do pojazdu,
	
	

	
	
	- czujniki parkowania z tyłu oraz z przodu,
	
	

	
	
	- kamera cofania,
	
	

	
	
	- kamera 360 stopni,
	
	

	
	
	- klimatyzacja, sterowana co najmniej manualnie,
	
	

	
	
	- system multimedialny z obsługą DAB+ oraz interfejsem w języku Polskim,
	
	

	
	
	- relingi dachowe lub platforma,
	
	

	
	
	- gaśnica certyfikowana,
	
	

	
	
	- gumowe dywaniki w kabinie,
	
	

	
	
	- zaczepy do mocowania ładunku zgodne z normą DIN 75410,
	
	

	
	
	Koła
	
	

	
	
	- kompletny zestaw naprawczy koła,
	
	

	
	
	- komplet kół letnich z oponami klasy premium wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2024 r., (Marki referencyjne: Bridgestone, Continental, Nokian, Goodyear, Michelin, Dunlop lub równoważne),

	
	

	
	
	- komplet kół zimowych z oponami klasy premium wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2024 r., (Marki referencyjne: Bridgestone, Continental, Nokian, Goodyear, Michelin, Dunlop lub równoważne).
	
	

	
	
	Wymagane wyposażenie dodatkowe
	
	

	
	
	- Zamawiający wymaga zainstalowania radiotelefonu Hytera HM785 wraz z anteną wykorzystywanego do komunikacji na lotnisku. Zakup powyższego po stronie Wykonawcy. Montaż w autoryzowanym serwisie marki samochodu, bez naruszania warunków gwarancji producenta samochodu. Radiotelefon musi być zamontowany w sposób umożliwiający łatwą i bezpieczną obsługę przez kierowcę pojazdu,
	
	

	
	
	- System do transportu drabiny zainstalowany na relingach dostarczanego pojazdu umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek dużej drabiny z poziomu gruntu przez jedną osobę. Model Rhino SafeStow4 lub równoważny innego producenta,
	
	

	
	
	- Gniazdo 230V zainstalowane w przestrzeni ładunkowej, o mocy min. 2kW do zasilania elektronarzędzi,
	
	

	
	
	- Markiza boczna w kasecie, zainstalowana do relingów pojazdu. Rozwijana za pomocą korby (lub elektrycznie z instalacji samochodu). Odporna na podmuchy wiatru po rozłożeniu. Szerokość w zakresie 2,5m – 3,0m i długości 1,5m – 2,0m. Model Fiamma F80s 290 Deep Black lub równoważny innego producenta,
	
	

	
	
	- Oświetlenie boczne pojazdu w technologii LED (potocznie nazywany LEDBAR) umożliwiające prace wokół pojazdu po zmroku,
	
	

	
	
	- Stalowa osłona ochronna silnika,
	
	

	
	
	- Zabudowa serwisowa przestrzeni bagażowej
1. Zabudowa całości lewej stronu pojazdu regałami warsztatowymi zgodnie z poniższą wizualizacją. Poniższa wizualizacja ma charakter wyłącznie poglądowy, przedstawia oczekiwany układ elementów i funkcjonalność przez Zamawiającego. Należy mieć na uwadze, że skala na rysunku może być zaburzona, a kolory i detale wizualne nie muszą być zgodne z wizualizacją. 
2. Zabudowa prawej strony pojazdu nie została uwzględniona na wizualizacji. Wymagane jest zastosowanie płyty perforowanej z uchwytami do montażu narzędzi, takich jak szpadel, miotła itp.

Rys 1.
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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Rys 2.
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Zawartość wygenerowana przez sztuczną inteligencję może być niepoprawna.]
Projekt zabudowy musi być wcześniej zaakceptowany przez Zamawiającego.
Zabudowa musi być fabrycznie nowa.
 
	
	

	
	
	Dodatkowe wymogi
	
	

	
	
	- 5 przeglądów serwisowo olejowych producenta pojazdu w cenie w okresie 60 miesięcznej gwarancji. Zamawiający przewiduje przebieg maksymalnie 15 000km rocznie, planowana wymiana przynajmniej jeden raz w roku,
	
	

	
	
	- Jedna faktura sprzedawcy pojazdu na całość przedmiotu umowy.
	
	

	
	
	Opis konstrukcji: 
	
	

	
	
	-kompletny samochód dopuszczony do bezpiecznej pracy wg norm europejskich, posiadający deklarację zgodności CE oraz świadectwo homologacji wystawione w kraju Zamawiającego lub innym kraju należącym do UE.

	
	

	
	
	Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
	
	

	
	
	- gwarancja mechaniczna na pojazd co najmniej na 60 miesięcy / w przypadku gwarancji uwarunkowanej przejechanymi km prosimy o podanie ww. wartości  (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty),
	
	

	
	
	- gwarancja na perforację nadwozia co najmniej na 120 miesięcy / w przypadku gwarancji uwarunkowanej przejechanymi km prosimy o podanie ww. wartości  (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty),
	
	

	
	
	- gwarancja na powłokę lakierniczą co najmniej na 24 miesiące / w przypadku gwarancji uwarunkowanej przejechanymi km prosimy o podanie ww. wartości  (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty),
	
	

	
	
	- gwarancja na doposażenie z firm zewnętrznych – w zależności od producenta części jednakże co najmniej 12 miesięcy, Wykonawca przekazuje karty gwarancyjne lub inne dokumenty potwierdzające prawo do skorzystania z gwarancji,
	
	

	
	
	- autoryzowany serwis marki samochodu na terenie miasta Bydgoszcz lub w odległości nie większej niż 20 km od granic Bydgoszczy,
	
	

	
	
	-dostawca wraz z pojazdem przekazuję instrukcję użytkowania pojazdu w j .polskim,
	
	

	
	
	- dostawca dostarcza pojazd zarejestrowany, 
	
	

	
	
	- przekazanie przez dostawcę, w momencie dostarczenia pojazdu, kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, (m.in. opłata recyklingowa, homologacja, faktura, dowód rejestracyjny),
	
	

	
	
	- dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód wraz 
z dokumentacją do siedziby Zamawiającego na własny koszt,
	
	

	
	
	- Dostawca gwarantuje, że przy konieczności przeprowadzenia jakichkolwiek czynności administracyjnych/ związanych z dokumentacją, dostarczy niezbędne dokumenty do siedziby Zamawiającego, bez konieczności przemieszczania się po stronie Zamawiającego.
	
	

	2.
	Warunki Dostawy
Termin dostawy
	DDP BZG zgodnie z Incoterms 2010

Do 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
	
	

	3.
	Warunki płatności
	Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na podstawie dostarczonego oryginału faktury VAT w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru zamówienia, na wskazany rachunek bankowy. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
	
	

	4.
	Cena netto
	W polu obok prosimy o wpisanie kwoty netto, stanowiącej w bieżącym postępowaniu cenę  o wartości kryterium 100%. 
Cena stanowi sumę wszystkich opłat jakie musi ponieść zamawiający, w tym opłat administracyjnych.
	
	







* - należy wpisać:
TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry
NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów
. 

.............................................................................................................
                                                                          (data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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Sad Rejonowy w Bydgoszczy, XIIl Wydziat Gospodarczy
KRS Nr 0000121056

Kapitat zakladowy w kwocie 94 556 900,00 PLN, wptacony
w catosci, BDO 000035281.

Informacje o RODO: https://plb.pl/rodo/

REGON 091230462 mail: bzg@bzg.aero

NIP 554-030-92-29 www.bzg.aero
fon: +48-(0) 52 365 46 20 Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
fax: +48-(0) 52 365 46 19 ul. Paderewskiego 1, 86-005 Biate Btota




