MALOWANIE I CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE 2025 (wersja 2, 28.07.2025)
wstępnie planowane do realizacji, dokładne przekazane zostaną przez Zamawiającego w formie zlecenia.

Usunięcie oznakowania: 420 m2
· TRWAŁE z naw. asfaltowej: miejsce oczekiwania DK A – 10 m2
· 2 linie ciągłe dł. 23 m, gr. 0,15 m
· 2 linie przerywane, każda złożona z 12 pasków 0,15 m x 0,9 m
· TRWAŁE z naw. asfaltowej: wzmocnienie osi DK A – 11 m2
· po 12 pasów z każdej strony osi DK o wym. 15 m x 3 m
· TRWAŁE z naw. Asfaltowej/betonowej: krawędź DK A – 35 m2
· podwójna linia ciągła dł. 115 m, gr. 0,15 m
· TRWAŁE z naw. betonowej: poprzeczki zatrzymania na stanowiskach 30, 31, 33 – 2,7 m2
· 3 x 6 m x 0,15 m
· TRWAŁE z naw. betonowej: znaki STOP na PPS1 – 19 m2
· 3 x 3,7 m x 1,7 m
· Częściowo TRWAŁE/częściowo PRZED NAŁOŻENIEM NOWYCH WARSTW z naw. asfaltowej: punkt celowania 26 – max. 270 m2 
· 2 pasy 45 m x 6 m - podzielone na paski 0,5 m pod kątem 45 st. w odstępach 0,5 m
· PRZED NAŁOŻENIEM NOWYCH WARSTW z naw. asfaltowej: oznaczenie tożsamości DS 08 – 40 m2 (z dokumentacji projektowej)
· PRZED NAŁOŻENIEM NOWYCH WARSTW z naw. asfaltowej: oznaczenie tożsamości DS 26 – 33 m2  (z dokumentacji projektowej)


Malowanie – poniżej lokalizacje wstępnie planowane do realizacji, dokładne przekazane zostaną przez Zamawiającego w formie zlecenia.
	



DK A

	1 1
	Miejsca oczekiwania DK A (malowanie w nowej lokalizacji, po usunięciu w obecnej) 

	
	[image: Obraz zawierający diagram, tekst, linia, Wykres

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.][image: Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, diagram, linia

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	Żółty
	2 linie ciągłe
	dł. 23 m, gr. 15 cm, odstęp 15 cm
	6,9

	
	Żółty
	2 linie przerywane (odstęp 0,15 m między liniami, każda złożona z 12 pasków 0,15x0,9 m co 0,9 m)
	24 x 0,15 x 0,9 m
	3,2

	
	żółty
	Wzmocnienie osi DK (po 12 pasów 3x0,15 m w odstępach 1 m po obu stronach osi DK w odległości 0,15 m od niej)
	24 x 0,15 m x 3 m
	10,8

	
	żółty
	Krawędź DK A, 2 linie ciągłe
	dł. 22 m, gr. 15 cm, odstęp 15 cm
	6,6

	2 2
	OŚ DK A  (zjazd z DS – pośrednie miejsce zatrzymania), odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	Linia szer. 0,15 m, dł. 282 m
	282 m x 0,15 m
	42,3

	
	czarny
	obrys 5 cm po obu stronach osi w części betonowej
	130 m x 0,05 m x 2
	13




	3 
	DK C

	
	Oś - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	Zjazd z DS, tylko przy osi, 
Linia szer. 0,15 m, dł. 200 m
	200 m x 0,15 m
	30

	
	żółty
	Między punktem oczekiwania a osią DK E
Linia szer. 0,15 m
	190 m x 0,15 m
	28,5

	
	żółty
	Pośredniego zatrzymania/E3
Linia szer. 0,15 m
	71 x 0,15 m
	10,7

	
	żółty
	Pośredniego zatrzymania/E2
Linia szer. 0,15 m
	71 x 0,15 m
	10,7

	
	żółty
	Oś DK E/C między E2-E3
Linia szer. 0,15 m
	86 x 0,15 m 
	12,9



	DK D

	4 
	Oś - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	Linia szer. 0,15 m, dł. 470 m
	470 m x 0,15 m
	70,5

	
	czarny
	obrys 5 cm po obu stronach osi w części betonowej
	150 m x 0,05 m x 2
	15

	5 
	Miejsce oczekiwania - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	j.w.

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	2 linie ciągłe 
	2 x 18 x 0,15 m
	5,4

	
	żółty
	2 linie przerywane (odstęp 0,15 m między liniami, każda złożona z 12 pasków 0,15x0,9 m co 0,9 m)
	2 x 10 x 0,15 x 0,9 m
	2,7

	
	żółty
	Wzmocnienie osi DK (po 12 pasów 3x0,15 m w odstępach 1 m po obu stronach osi DK w odległości 0,15 m od niej)
	12 x 2 x 0,15 m x 3 m
	10,8

	6 
	Krawędź DK E3/tech. nr 2 - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	2 linie ciągłe
	dł. 53 m, gr. 15 cm, odstęp 15 cm
	15,9











	7 
	DS

	8 
	Krawędź DS - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	9 
	[image: ]

	10 
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	11 
	biały
	linia szer. 0,9 m (3 pasy 0,18 m i 2 przerwy 0,18 m)
	6 x 0,18 m x 2500 m
	2700

	12 
	czarny
	obramowanie pasów 5 cm na betonach
	6 x 2 x 0,05 m x 500 m
	300

	13 
	Oznaczenie tożsamości 26 – odtworzenie po usunięciu starych powłok

	14 
	[image: ] [image: ]       [image: ]

	15 
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	16 
	biały
	Numer
	Ok. 9x3
	Max. 31,5

	17 
	czarny
	obrys
	5 cm obrys
	2

	18 
	Oznaczenie tożsamości 08 – odtworzenie po usunięciu starych powłok

	19 
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	20 
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	21 
	biały
	Numer
	Ok. 9x3
	Max. 37,9

	22 
	czarny
	Obrys
	5 cm obrys
	2

	23 
	Oś DS (5 pasów) - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	24 
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	25 
	biały
	pas 30 m x 45 cm
	5 x 30 x 0,45
	67,5



	26 
	Punkt celowania 26 – odtworzenie po usunięciu starych powłok lub usunięcie i malowanie w nowym miejscu 

	27 
	[image: ]
[image: ]


	28 
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	29 
	biały
	2 pasy 45 m x 6 m - podzielone na paski 0,5 m pod kątem 45 st. w odstępach 0,5 m
	45x6 / 2 x2
	270

	30 
	Linia zawracania na 08 - odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty 
	Linia 322 m, gr. 0,15 m
	322 x 0,15
	48,3

	
	czarny
	Obrys 5 cm na betonach
	2 x 0,05 m x 322
	32,2



	31 
	STANOWISKO ODIZOLOWANE PPS3

	
	Nowe malowanie zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną wyłonionemu Wykonawcy

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	strzałka
	z projektu
	2,5

	
	żółty
	linia skrętu i ustawienia
	50x0,15
	7,5

	
	żółty
	poprzeczka zatrzymania
	6x0,15
	0,9

	
	żółty
	linia wjazdu
	22x0,15
	3,3



	32 
	PPS1

	
	Odtworzenie bez uprzedniego usuwania istniejącego oznakowania

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	żółty
	Linia wjazdu st. 4 (linia ciągła szer. 15 cm)
Obrys 10 cm
	80x0,15
	12

	
	czarny
	
	80x0,1x2
	16

	
	Żółty
	Łuk wjazd na st. 5 (linia ciągła szer. 15 cm)
Obrys 10 cm
	42x0,15
	6,3

	
	czarny
	
	42x0,1x2
	8,4

	
	Żółty
	Poprzeczka zatrzymania st. 3 i st. 4
Linia ciągła 15 cm x 6 m
	2x6x0,15
	1,8

	
	[image: Obraz zawierający szkic, rysowanie, sztuka

Zawartość wygenerowana przez AI może być niepoprawna.]

	
	żółty
	Oznaczenie wjazdu na st. 3, 4, 5
Tło i obrys
	
	20

	
	czarny
	
	
	18



	33 
	Linie bezpieczeństwa 

	
	Przy DK C1 – malowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

	
	Kolor
	Charakterystyka
	Wymiary
	m2

	
	czerwony
	Linia ciągła gr. 0,2 m, 80 m
	0,2 x 80 m
	16

	
	St. 12

	
	czerwony
	Linia ciągła gr. 0,2 m, 8 m
	0,2 x 8 m
	1,6
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Powierzchnia znaku: 15,1
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