**DEKLARACJA SPEŁNIENIA**

**WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis** | **Minimalne wymagania zamawiającego** | **Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)** | **Dodatkowe informacje** |
|  |  | **Wymagania minimalne – w ich skład nie wchodzą umieszczone pod nimi pozycje „wyposażenie opcjonalne“.** |  |  |
| **1.** | **Pojazd specjalistycznyFollow Me (do eskortowania statków powietrznych na nawierzchniach lotniskowych) – szt.1** | **Pojazd fabrycznie nowy (ew. dopuszczalna wersja demonstracyjna, pole poniżej)** |  |  |
| -seryjny, w najnowszej wersji modelowej dostępnej u producenta, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r., |  |  |
| -fabrycznie nowy, bezwypadkowy, bądź dopuszczalna wersja demonstracyjna dealera, bezwypadkowa, z limitem do 5 tys. przejechanych kilometrów, zarejestrowana nie wcześniej niż 6 miesięcy temu |  |  |
| -4 lub 5-osobowy, |  |  |
| -typ pojazdu – samochód osobowy, |  |  |
| -pojemność bagażnika od 350 do 500 l, |  |  |
| -kolor: żółty a w przypadku innego koloru oklejenie nadwozia pojazdu na kolor żółty (wskazany kolor obklejenia RAL 1023 Traffic Yellow żółty drogowy) po stronie Wykonawcy;  -dodatkowo obklejenie pojazdu już w kolorze żółtym czarną szachownicą: całego dachu i pasów wzdłóż pojadu biegnących przez oba boki pojazdu (od przednich do tylnych lamp) po stronie wykonawcy w uzgodnieniu projektu z Zamawiającym,  - oklejenie pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, |  |  |
| -kierownica z lewej strony, |  |  |
| -kanapa tylna 2 lub 3-miejscowa, |  |  |
| -centralny zamek, |  |  |
| -wycieraczka tylnej szyby, |  |  |
| -przewód z wtyczką do ładowania akumulatora trakcyjnego ze standardowego gniazdka domowego w komplecie z autem, |  |  |
| - pojazd wyposażony fabrycznie w drugie gniazdo z możliwością szybkiego ładowania akumulatora trakcyjnego, do wykorzystania przy ew. zakupie szybkiej ładowarki (np. naściennej typu wallbox) w przyszłości, oraz w stacjach szybkiego ładowania |  |  |
| -elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, |  |  |
| -ogrzewanie tylnej szyby, |  |  |
| -lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie lub elektrycznie, |  |  |
| -oświetlenie pojazdu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego w Polsce, |  |  |
| - światła do jazdy dziennej, |  |  |
| - zakup i montaż dodatkowego oświetlenia na dachu samochodu w postaci belki sygnałowej ledowej z oświetleniem błyskowym, niskiej intensywności, koloru zółtego, typu D wraz z podłaczeniem do zasilania po stronie Wykonawcy, sterowanie belki z przedziału pasażerskiego dostępne z fotela kierowcy, montaż nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, oświetlenie musi być zgodne z przepisami AMC1 ADR.OPS.B.080(a) Oznakowanie poziome oraz oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomch – odpowiednio podpunkty (b) (3) (c) – światło przeszkodowe niskiej intensywności typu D zgodne z parametrami z tabeli Q1 i resztą zapisów, dostawca przekazuje od producenta certyfikat zgodności belki ze wskazanymi wyżej przepisami EASA, na belce w części środkowej (podświetlanej) z obu stron napis FOLLOW ME, |  |  |
| -pasy bezpieczeństwa, |  |  |
| -tapicerka odporna na częste wsiadanie/wysiadanie, |  |  |
| -klimatyzacja co najmniej manualna montowana przez producenta, |  |  |
| -koła i ogumienie: koła na felgach stalowych z ogumienim letnim, opony nie starsze niż z roku produkcji 2020, |  |  |
| -pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi, |  |  |
| -dywaniki gumowe z wysokimi brzegami (co najmniej dla kierowcy i pasażera z przodu), |  |  |
| -dywanik gumowy z wysokimi brzegami w bagażniku, |  |  |
| -oświetlenie bagażnika, |  |  |
| -instalacja do podłączenia radiotelefonu cyfrowego, |  |  |
| -gaśnica certyfikowana, |  |  |
| - opisy w pojeździe wyłącznie w języku polskim, |  |  |
| **Silnik/Bateria:** |  |  |
| -elektryczny, |  |  |
| -o zasięgu nie mniejszym niż 150 km na jednym ładowaniu baterii, |  |  |
| -pojemność akumulatora trakcyjnego co najmniej 40 kWh, |  |  |
| -moc akumulatora trakcyjnego pozwalająca rozpędzić auto do co najmniej 100 km/h, |  |  |
| -gwarancja na żywotność baterii/akumulatora trakcyjnego na 8 lat wraz z podaniem limitu przejechanych km(w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty). |  |  |
| **Opis konstrukcji:** |  |  |
| -kompletny samochód dopuszczony do bezpiecznej pracy wg norm europejskich, posiadajacy deklarację zgodności CE oraz świadectwo homologacji wystawione w kraju Zamawiającego lub innym kraju należącym do UE, |  |  |
| **Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:** |  |  |
| - gwarancja na pojazd na co najmniej 24 miesiące / w przypadku gwarancji uwarunkowanej ilością przejechanych km prosimy o podanie ww. wartości (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty). |  |  |
| **-** autoryzowany serwis marki samochodu na terenie miasta Bydgoszcz lub w odległości nie większej niż 15 km od granic Bydgoszczy, |  |  |
| **-** zainstalowanie wraz z montażem radiotelefonu z anteną, wykorzystywanego do komunikacji na lotnisku, w autoryzowanym serwisie marki samochodu bez naruszania warunków gwarancji producenta samochodu,  - radiotelefon do zainstalowania odbierze od Zamawiającego Dostawca,  -antenę do radiotelefonu zakupi i zainstaluje Dostawca,  - radiotelefon musi być zamontowany w sposób umożliwiający łatwą i bezpieczną obsługę przez kierowcę pojazdu, |  |  |
| -Dostawca w dniu dostarczenia pojazdu (lub w ciągu trzech dni od dostarczenia) do Zamawiającego zapewnia kilkugodzinne przeszkolenie dla pracowników Zamawiającego, w dwóch terminach, (do 15 osób łącznie) na lotnisku z użytkowania pojazdu i jego bieżącej obsługi, |  |  |
| -Dostawca wraz z pojazdem przekazuję co najmniej dwie instrukcje użytkowania pojazdu, obie w j .polskim |  |  |
| -Dostawca dostarcza pojazd zarejestrowany, |  |  |
| - przekazanie przez dostawcę, w momencie dostarczenia pojazdu, kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, (m.in. karta pojazdu, opłata recyklingowa, homologacja, faktura, dowód rejestracyjny). |  |  |
|  |  | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód wraz z dokumentacją do siedziby Zamawiającego na własny koszt. |  |  |
|  |  | Dostawca gwarantuje, że przy konieczności przeprowadzania jakichkolwiek czynności administracyjnych / związanych z dokumentacją, dostarczy niezbędne dokumenty do siedziby Zamawiajacego, bez konieczności przemieszczania się po stronie Zamawiającego. |  |  |
|  |  | **Wyposażenie opcjonalne - prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wpisanie ceny netto w polu dodatkowe informacje. Poniższe pozycje NIE mają wpływu na cenę rozpatrywaną przez Zamawiajacego w kontekście rozstrzygnięcia postępowania i w związku z kryterium 100 % cena. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu pojazdu bez żadnej z poniższych pozycji.** |  |  |
|  |  | - możliwość zakupienia wraz z pojazdem przewodu z wtyczką do szybszego ładowania akumulatora trakcyjnego dedykowanego przez producenta (do ładowarki – patrz jedna pozycja niżej), (prosimy podać cenę zakupu), |  |  |
|  |  | - możliwość zakupienia wraz z pojazdem dedykowanej przez producenta ładowarki do jego szybszego ładowania niż z gniazdka domowego, (prosimy podać rodzaj ładowarki i cenę zakupu) |  |  |
|  |  | - ewentualna możliwość zakupienia wraz z autem pakietu przeglądów serwisowych, (prosimy o podanie możliwych czasookresów wraz z ceną), |  |  |
|  |  | - prosimy również o zaproponowanie przez Oferenta / leasingodawcę opcji ubezpiecznia pojazdu, w osobnym załączniku |  |  |
| **2.** | **Warunki Dostawy**  **Termin dostawy** | DDP BZG zgodnie z Incoterms 2010  1 miesiąc od daty podpisania umowy. Dopuszczalne przedłużenie o 1-2 tyg. w związku z czynnościami wymienionymi powyżej związanymi z przystosowaniem samochodu do potrzeb lotniskowych. |  |  |
| **3.** | **Warunki płatności** | Leasing 36 miesięcy, wkład własny 10 %, wykup 1 %. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji wysokości wkładu własnego oraz wykupu(w takim wypadku prosimy o kontakt w celu zaakceptowania warunków przez Zamawiajacego przed złożeniem oferty), przy zachowaniu 36-miesięcznego leasingu. |  |  |
| **4.** | **Cena netto** | W polu obok prosimy o wpisanie kwoty netto, stanowiącej w bieżącym postępowaniu cenę o wartości kryterium 100 %. Do złożenia ważnej oferty wymagane jest spełnienie wymagań minimalnych.  Cena stanowi sumę wszystkich opłat, które musi ponieść Zamawiający do momentu ostatecznego wykupu pojazdu, w tym: łączną wartość wszystkich rat leasingu, wkładu własnego, kwoty wykupu, oraz opłat administracyjnych. W cenie NIE mogą zostać zawarte „opcje dodatkowe” wymienione powyżej, za wyjątkiem, gdy oferowany egzemplarz posiada którąś z wymienionych opcji w standardzie (wówczas prosimy o umieszczenie w ofercie odpowiedniej adnotacji i wliczenie danej opcji do ceny). | Kryterium – 100 % cena. |  |

**\* - należy wpisać:**

**TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry**

**NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów**

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)