**DEKLARACJA SPEŁNIENIA**

**WYMAGAŃ I OCZEKIWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**ZADANIE NR 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Opis** | **Minimalne wymagania zamawiającego** | **Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)** | **Dodatkowe informacje** |
|  |  | **Wymagania minimalne – w ich skład nie wchodzą umieszczone pod nimi pozycje „wyposażenie opcjonalne“.** |  |  |
| **1.** | **Pojazd osobowy dla Dyżurnego Operacyjnego – szt.1.** | **Pojazd fabrycznie nowy (ew. dopuszczalna wersja demonstracyjna, dwa pole poniżej)** |  |  |
| -seryjny, w najnowszej wersji modelowej dostępnej u producenta, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., |  |  |
| -fabrycznie nowy, bezwypadkowy, dopuszczalna wersja demonstracyjna dealera, bezwypadkowa, z limitem do 5 tys. przejechanych kilometrów, zarejestrowana nie wcześniej niż 6 miesięcy temu |  |  |
| -dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 2000 kg, |  |  |
| -nadwozie typu SUV, 5-drzwiowe, 4 lub 5-osobowy, |  |  |
| -napęd 4x2, |  |  |
| -typ pojazdu – samochód osobowy, |  |  |
| -pojemność bagażnika – min. 350l, |  |  |
| -kolor: żółty lub pomarańczowy; wymienione kolory wyłącznie jeśli jest to tzw. kolor typu fluoroscencyjnego/jaskrawego a w przypadku innego koloru pojazdu oklejenie nadwozia poziomym pasem o kolorze żółtym lub zielonym jak wymieniono wyżej o szerokości od 5cm do 30cm, z przodu i z tyłu pojazdu oraz z prawej oraz lewej strony pojazdu (symetrycznie), w przybliżeniu środek wysokości pojazdu,  - Zamawiający pod wskazaniu koloru pojazdu przez Dostawcę (jeśli Dostawca zaproponuje jedne z kolorów wymienionych wyżej) poinformuje zwrotnie o tym czy kolor spełnia wymagania czy też konieczne będzie dodatkowe obklejenie pojazdu,  -preferowany jest właściwy kolor nadwozia, jak określono wyżej, bez konieczności jego dodatkowego oklejania pojazdu,  - obklejenie po stronie wykonawcy w uzgodnieniu projektu (w tym szerokości pasa obklejenia) z Zamawiającym,  - oklejenie pojazdu nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu, |  |  |
| -kierownica z lewej strony, |  |  |
| -kolumna kierownicza regulowana na wysokość, |  |  |
| -układ kierowniczy ze wspomaganiem, |  |  |
| -kanapa tylna 2 lub 3-miejscowa, |  |  |
| -centralny zamek, |  |  |
| -wycieraczka tylnej szyby, |  |  |
| -skrzynia biegów manualna, |  |  |
| -hamulce: co najmniej z systemem ABS, |  |  |
| -hamulec ręczny,niezależny mechaniczny lub elektryczny, |  |  |
| -fotel kierowcy z regulacją wysokości, |  |  |
| -relingi dachowe, |  |  |
| -elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich, |  |  |
| -ogrzewanie tylnej szyby, |  |  |
| -lusterka zewnętrzne regulowane ręcznie lub elektrycznie, |  |  |
| -oświetlenie pojazdu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami kodeksu drogowego w Polsce, |  |  |
| - światła do jazdy dziennej, |  |  |
| - zakup i montaż dodatkowego oświetlenia na dachu samochodu w postaci belki sygnałowej ledowej z oświetleniem błyskowym, niskiej intensywności, koloru żółtego, typu C wraz z podłaczeniem do zasilania po stronie Wykonawcy,  -sterowanie belki z przedziału pasażerskiego dostępne z fotela kierowcy, montaż nie może ograniczać warunków gwarancji fabrycznej pojazdu,  -oświetlenie musi być zgodne z przepisami **AMC1 ADR.OPS.B.080(a)** Oznakowanie poziome oraz oświetlenie pojazdów i innych obiektów ruchomch – **odpowiednio podpunkty (b) (1) (c)** – światło przeszkodowe niskiej intensywności typu C zgodne z parametrami z tabeli Q1 i resztą zapisów, dostawca przekazuje od producenta certyfikat zgodności belki ze wskazanymi wyżej przepisami EASA,  -na belce w części środkowej wyświetlany napis typu LED „DUTY OFFICER“ (ewentualnie po uzgodnieniu z Zamawiąjącym dopuszcza się: środkowa część belki biała, podświetlana wraz z umieszczeniem nań napisu „DUTY OFFICER“), |  |  |
| -pasy bezpieczeństwa, |  |  |
| -ochrona nadkoli przed błotem i żwirem, |  |  |
| -chlapacze, |  |  |
| -bocze listwy ochronne na drzwi, |  |  |
| -listwa zabezpieczająca próg bagażnika, |  |  |
| -tapicerka odporna na częste wsiadanie/wysiadanie, |  |  |
| -dodatkowy komplet pokrowców na siedzenia (co najmniej na przednie fotele), |  |  |
| -klimatyzacja co najmniej manualna montowana przez producenta, |  |  |
| -koła i ogumienie: koła na felgach stalowych z ogumienim letnim, opony nie starsze niż z roku produkcji 2022, |  |  |
| -pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z zestawem narzędzi, |  |  |
| -dywaniki gumowe z wysokimi brzegami (co najmniej dla kierowcy i pasażera z przodu), |  |  |
| -dywanik gumowy z wysokimi brzegami w bagażniku dopasowany do wielkości bagażnika, |  |  |
| -oświetlenie bagażnika, |  |  |
| -siatka kopertowa w bagażniku, |  |  |
| -instalacja do podłączenia radiotelefonu cyfrowego, |  |  |
| -gaśnica certyfikowana, |  |  |
| **Silnik:** |  |  |
| -benzynowy, |  |  |
| - o mocy min. 96 kW, |  |  |
| -pojemność: min. 1200 cm³, |  |  |
| -standardy odnośnie emisji spalin zgodnie z aktualnymi obowiązującymi przepisami w Unii Europejskiej, |  |  |
| **Opis konstrukcji:** |  |  |
| -kompletny samochód dopuszczony do bezpiecznej pracy wg norm europejskich, posiadajacy deklarację zgodności CE oraz świadectwo homologacji wystawione w kraju Zamawiającego lub innym kraju należącym do UE, |  |  |
| **Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:** |  |  |
| -gwarancja na pojazd na co najmniej 24 miesiące / w przypadku gwarancji uwarunkowanej ilością przejechanych km prosimy o podanie ww. wartości (w przypadku wersji demonstracyjnej prosimy o podanie faktycznej długości gwarancji na dzień złożenia oferty). |  |  |
| **-**autoryzowany serwis marki samochodu na terenie miasta Bydgoszcz lub w odległości nie większej niż 15 km od granic Bydgoszczy, |  |  |
| -zainstalowanie wraz z montażem radiotelefonu z anteną, wykorzystywanego do komunikacji na lotnisku, w autoryzowanym serwisie marki samochodu bez naruszania warunków gwarancji producenta samochodu,  -radiotelefon do zainstalowania odbierze od Zamawiającego Dostawca,  -antenę do radiotelefonu zakupi i zainstaluje Dostawca (Zamawiajacy wskazuje firmę Alfa Radio z Bydgoszczy która to właściwie dobierze antenę do radiotelefonu typu Hytera MD785),  - radiotelefon musi być zamontowany w sposób umożliwiający łatwą i bezpieczną obsługę przez kierowcę pojazdu, |  |  |
| -demontaż z obecnego pojazdu (Dacia Duster) i montaż na pojeździe systemu aparatury biosonicznej służącej do płoszenia ptactwa wraz z wymianą obudowy jednego głośnika (lub całego głośnika gdyby wymiana samej obudowy okazała się nie możliwa), (Zamawiajacy wskazuje firmę Agisa z Warszawy do konsultacji/współpracy – firma ta montowała system na pojeździe), |  |  |
| - instalacja aparatury nie może naruszać gwaranacji producenta pojazdu, |  |  |
| - zamonotowany panel obsługi systemu biosonicznego nie może utrudniać jazdy kierowcy, |  |  |
| -zamontowane głośniki systemu biosonicznego nie mogą zasłaniać belki świetlnej, |  |  |
| - aparatura biosoniczna musi być zamontowana w sposób pozwalający na jej przełożenie i ponowne zamontowanie w/na innym pojeździe, |  |  |
| -Dostawca dostarcza Zamawiającemu pojazd z pełnym zbiornikiem paliwa, |  |  |
| -Dostawca wraz z pojazdem przekazuję co najmniej dwie instrukcje użytkowania pojazdu, obie w j .polskim, |  |  |
| - dostarczenie Zamawiającemu informacji na temat zasad serwisowania oraz koniecznych do wykonywania bieżących i okresowych czynności obsługowych i konserwacyjnych samochodu, w formie pisemnej w języku polskim w ilości 2 szt., |  |  |
| -Dostawca dostarcza pojazd zarejestrowany, |  |  |
| - przekazanie przez dostawcę, w momencie dostarczenia pojazdu, kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, (m.in. opłata recyklingowa, homologacja, faktura, dowód rejestracyjny). |  |  |
|  |  | Dostawca zobowiązuje się dostarczyć samochód wraz z dokumentacją do siedziby Zamawiającego na własny koszt. |  |  |
|  |  | Dostawca gwarantuje, że przy konieczności przeprowadzania jakichkolwiek czynności administracyjnych / związanych z dokumentacją, dostarczy niezbędne dokumenty do siedziby Zamawiajacego, bez konieczności przmieszczania się po stronie Zamawiającego. |  |  |
|  |  | **Wyposażenie opcjonalne - prosimy o zaznaczenie odpowiedniego pola oraz wpisanie ceny netto w polu dodatkowe informacje. Poniższe pozycje NIE mają wpływu na cenę rozpatrywaną przez Zamawiajacego w kontekście rozstrzygnięcia postępowania i w związku z kryterium 100 % cena. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu pojazdu bez żadnej z poniższych pozycji.** |  |  |
|  |  | - ewentualna możliwość zakupienia wraz z autem pakietu przeglądów serwisowych, (prosimy o podanie możliwych czasookresów wraz z ceną), |  |  |
|  |  | - prosimy również o zaproponowanie przez Oferenta / leasingodawcę opcji ubezpiecznia pojazdu, w osobnym załączniku |  |  |
| **2.** | **Warunki Dostawy**  **Termin dostawy** | DDP BZG zgodnie z Incoterms 2010  1 miesiąc od daty podpisania umowy. Dopuszczalne przedłużenie o 1-2 tyg. w związku z czynnościami wymienionymi powyżej związanymi z przystosowaniem samochodu do potrzeb lotniskowych. |  |  |
| **3.** | **Warunki płatności** | Leasing 36 miesięcy, wkład własny 10 %, wykup 1 %. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji wysokości wkładu własnego oraz wykupu(w takim wypadku prosimy o kontakt w celu zaakceptowania warunków przez Zamawiajacego przed złożeniem oferty), przy zachowaniu 36-miesięcznego leasingu. |  |  |
| **4.** | **Cena netto** | W polu obok prosimy o wpisanie kwoty netto, stanowiącej w bieżącym postępowaniu cenę o wartości kryterium 100 %. Do złożenia oferty wymagane jest spełnienie wymagań minimalnych.  Cena stanowi sumę wszystkich opłat, które musi ponieść Zamawiający do momentu ostatecznego wykupu pojazdu, w tym: łączną wartość wszystkich rat leasingu, wkładu własnego, kwoty wykupu, oraz opłat administracyjnych. W cenie NIE mogą zostać zawarte „opcje dodatkowe” wymienione powyżej, za wyjątkiem, gdy oferowany egzemplarz posiada którąś z wymienionych opcji w standardzie (wówczas prosimy o umieszczenie w ofercie odpowiedniej adnotacji i wliczenie danej opcji do ceny). | Kryterium – 100 % cena. |  |

**\* - należy wpisać:**

**TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry**

**NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów**

.............................................................................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)